|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温拆除与恢复 | 保护性拆除，恢复利旧，部分采购 | 米 | 192 | **56#建筑** |
| 2 | 管道拆除 |  | 米 | 192 |  |
| 3 | 阀门安装 | 利旧，采购配件 | 项 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢管 | 材质：304,φ73，壁厚4mm | 米 | 36 |  |
| 5 | 不锈钢管 | 材质：304,φ38，壁厚3.5mm | 米 | 30 |  |
| 6 | 不锈钢管 | 材质：304,φ32，壁厚3mm | 米 | 78 |  |
| 7 | 不锈钢管 | 材质：304,φ25，壁厚3mm | 米 | 48 |  |
| 8 | 不锈钢变径三通 | 材质：304,φ73/φ32/φ73 | 个 | 2 |  |
| 9 | 不锈钢正三通 | 材质：304,φ73\*4 | 个 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢正三通 | 材质：304,φ38\*3 | 个 | 1 |  |
| 11 | 不锈钢正三通 | 材质：304,φ32\*3 | 个 | 2 |  |
| 12 | 不锈钢大小头 | 材质：304,φ73/φ38 | 个 | 2 |  |
| 13 | 不锈钢大小头 | 材质：304,φ73/φ32 | 个 | 3 |  |
| 14 | 不锈钢大小头 | 材质：304,φ38/φ25 | 个 | 1 |  |
| 15 | 不锈钢大小头 | 材质：304,φ38/φ32 | 个 | 1 |  |
| 16 | 不锈钢大小头 | 材质：304,φ32/φ25 | 个 | 1 |  |
| 17 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ73 | 个 | 6 |  |
| 18 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ38 | 个 | 6 |  |
| 19 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ32 | 个 | 24 |  |
| 20 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ25 | 个 | 3 |  |
| 21 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ19 | 个 | 2 |  |
| 22 | 截止阀 | 材质：球墨铸铁,DN65，配套四氟垫、不锈钢螺栓。品牌：阿姆斯壮 | 个 | 1 | 蒸汽（管井处） |
| 23 | 截止阀 | 材质：球墨铸铁,DN32，配套四氟垫、不锈钢螺栓。品牌：阿姆斯壮 | 个 | 1 | 凝结水（管井处） |
| 24 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN65，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 2 |  |
| 25 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN32，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 2 |  |
| 26 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN25，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 16 |  |
| 27 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN20，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 2 |  |
| 28 | 不锈钢变径三通 | 材质：304,φ32/φ19/φ32 | 个 | 2 |  |
| 29 | 不锈钢正三通 | 材质：304,φ32 | 个 | 1 |  |
| 30 | 不锈钢单丝头 | 外丝DN15 | 个 | 2 |  |
| 31 | 不锈钢堵头 | φ38 | 个 | 1 |  |
| 32 | 不锈钢堵头 | φ32 | 个 | 1 |  |
| 33 | 不锈钢伸缩节 | 材质：304，DN25，配套法兰盘，四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 1 |  |
| 34 | 不锈钢伸缩节 | 材质：304，DN20，配套法兰盘，四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 1 |  |
| 35 | 管道支架 | 材质：角钢支架，不锈钢管滑托 | 项 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 保温拆除与恢复 | 保护性拆除，恢复利旧，部分采购 | 米 | 78 | **57#建筑** |
| 2 | 管道拆除 |  | 米 | 78 |  |
| 3 | 阀门安装 | 利旧，采购配件 | 项 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢管 | 材质：304,φ73，壁厚4mm | 米 | 18 |  |
| 5 | 不锈钢管 | 材质：304,φ57，壁厚3.5mm | 米 | 18 |  |
| 6 | 不锈钢管 | 材质：304,φ48，壁厚3mm | 米 | 6 |  |
| 7 | 不锈钢管 | 材质：304,φ32，壁厚3mm | 米 | 36 |  |
| 8 | 不锈钢变径三通 | 材质：304,φ73/φ57/φ73 | 个 | 2 |  |
| 9 | 不锈钢变径三通 | 材质：304,φ32/φ19/φ32 | 个 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢正三通 | 材质：304,φ32 | 个 | 1 |  |
| 11 | 不锈钢单丝头 | 内丝DN15 | 个 | 1 |  |
| 12 | 不锈钢堵头 | φ32 | 个 | 1 |  |
| 13 | 不锈钢大小头 | 材质：304,φ57/φ32 | 个 | 1 |  |
| 14 | 不锈钢大小头 | 材质：304,φ57/φ48 | 个 | 1 |  |
| 15 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ73 | 个 | 4 |  |
| 16 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ57 | 个 | 5 |  |
| 17 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ48 | 个 | 1 |  |
| 18 | 不锈钢弯头 | 材质：304,φ32 | 个 | 6 |  |
| 19 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN65，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 1 |  |
| 20 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN50，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 2 |  |
| 21 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN40，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 1 |  |
| 22 | 不锈钢法兰盘 | 材质：304,DN25，配套四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 4 |  |
| 23 | 伸缩节 | 材质：304，DN25，配套法兰盘，四氟垫、不锈钢螺栓 | 个 | 1 |  |
| 24 | 管道支架 | 材质：角钢支架，不锈钢管滑托 | 项 | 1 |  |